**Formularz cenowy - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w PLN |
| 1 | **Stół konferencyjny** o wymiarach W76xD260xS180cm na postumencie metalowym lub metalowo-drewnianym, ze stabilną metalową stopą podłogową malowaną proszkowo na kolor NCS 6500-N, blat wykonany w układzie graficznym, naprzemiennie i w różnym usłojeniu jak w projekcie z zastosowaniem HPL Egger H3012 ST22 Coco Bolo oraz H3090 ST22 Shorewood. Grubość blatu 38mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do blatu. W centralnej części stołu znajdują się panele wysuwane z płaszczyzny blatu z gniazdkami prądowymi, audio, komputerowymi. | 1 szt |  |  |  |  |
| 2.1 | **Szafa archiwizacyjna niska na segregatory** o wymiarach W80xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm z listwą przymykową, wykonane z płyty wiórowej Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A (wspólna) w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 3 szt |  |  |  |  |
| 2.2 | **Blat wspólny** o wymiarach D240xS36cm, grubości 18mm, kolor dekoru – Szary Taupe - Egger U750 ST9, oklejony z czterech stron obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9. | 1 szt |  |  |  |  |
| 2.3 | **Cokół wspólny** o wymiarach D240xW10cm, kolor dekoru – Szary Taupe - Egger U750 ST9, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9. | 1 szt |  |  |  |  |
| 3.1 | **Szafa archiwizacyjna niska na segregatory** o wymiarach W98xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm z listwą przymykową, wykonane z płyty wiórowej Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 4 szt |  |  |  |  |
| 3.2 | **Blat wspólny** o wymiarach D320xS36cm, grubości 18mm, kolor dekoru – Szary Taupe - Egger U750 ST9, oklejony z czterech stron obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9. | 1 szt |  |  |  |  |
| 3.3 | **Cokół wspólny** o wymiarach D320xW10cm, kolor dekoru – Szary Taupe - Egger U750 ST9, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9. | 1 szt |  |  |  |  |
| 4 | **Szafa z blatem pod drukarkę** o wymiarach W100xS45xG45cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów.Trzy szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 40cm. Prowadnice o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 5 | **Szafa archiwizacyjna wysoka na segregatory** o wymiarach W225xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U775 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki ( 5 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Uwaga, szafa mieści 6 rzędów segregatorów. Drzwi podwójne gr. 18mm, z listwą przymykową. Każde drzwi składają się z 2 kolorów (łączone w poziomie, w połowie wysokości drzwi). Drzwi lewe: od dołu dekor Szary Taupe Egger U750 ST9 od góry dekor Szary Biały Egger U775 ST9; drzwi prawe: od dołu dekor Szary Biały Egger U775 ST9 od góry dekor Szary Taupe Egger U750 ST9 w tak zwaną szachownicę. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 4 szt |  |  |  |  |
| 6 | **Nadstawka archiwizacyjna na segregatory** o wymiarach W48xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U775 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 4 szt |  |  |  |  |
| 7 | **Garderoba** otwarta z wieszakami drewnianymi, szafką szufladową oraz nadstawką z drzwiami zamykanymi na klucz o wymiarze całkowitym zabudowy W273xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Nazwa dekoru – Coco Bolo - Egger H3012 ST22, składająca się z pozycji 7.1, 7.2, 7.3. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | **Panel wieszakowy**, jako mozaika deszczułek drewnianych z wychylanymi wieszakami o wymiarach W168xS80cm wykonany z drewna barwiony pod kolor płyty Egger H3012 Coco Bolo i lakierowany. | 1 szt |  |  |  |  |
| 7.2 | **Szafka szufladowa na buty z miejscem do siedzenia** o wym. W57xS80xG36cm, korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Egger H3012 Coco Bolo, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Dwie szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 30cm. Prowadnice o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Uchwyt stanowi podfrezowanie w środkowej części górnej krawędzi frontu szuflady (jest to ważny element wentylacji szuflad). | 1 szt |  |  |  |  |
| 7.3 | **Nadstawka** o wym. W48xS80xG36cm, korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi pojedyncze z frontem stałym gr. 18mm wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22 z zastosowaniem zawiasów do drzwi równoległych o kącie otwarcia < 90 stopni, otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). | 1 szt |  |  |  |  |
| 8 | **Szafa wisząca archiwizacyjna** na segregatory o wymiarach W48xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – szary taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania całego kompletu szafek P1K4 do ściany pod sufitem, który umożliwi ich bezpieczne użytkowanie. | 6 szt |  |  |  |  |
| 9 | **Aneks kuchenny** o wymiarze całkowitym zabudowy W273xD150xG60cm, składający się z pozycji: 9.1 do 9.6 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | **Szafka podblatowa** o wym. W86xS70xG53cm, korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Egger H3012 ST22 Coco Bolo, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półki (2 sztuki) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). | 1 szt |  |  |  |  |
| 9.2 | **Szafka podblatowa z szufladami** o wym. W86xS80xG58cm, korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Egger H3012 ST22 Coco Bolo, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Trzy szuflady z zastosowaniem systemu szuflad na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 50cm. Górna szuflada wysokości 16cm, pozostałe 30cm. W szufladzie niskiej wkład na sztućce. System szufladowy o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. | 1 szt |  |  |  |  |
| 9.3 | **Blat roboczy** o wymiarach D150xS60cm, dekor Egger H3012 ST22 Coco Bolo, gr. 38mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do blatu. | 1 szt |  |  |  |  |
| 9.4 | **Szafa z panelem** **nablatowym i bokami**, stojąca na blacie o wym. W135xD150xG36cm, korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Egger H3012 ST22 Coco Bolo, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Panel z bokami tworzą przestrzeń tła nad blatem na wysokość 65cm. Na panelu zamocowane są stałe półki w dekorze H3012 ST22 o gr. 36mm. Oświetlenie podszafkowe LED. | 1 kpl |  |  |  |  |
| 9.5 | **Nadstawka z drzwiami** o wym. W48xS80xG36cm, korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Egger H3012 ST22 Coco Bolo, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22 Coco Bolo z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 2 szt |  |  |  |  |
| 9.6 | **Cokół wspólny** o wymiarach D160xW10cm, kolor dekoru – Coco Bolo - Egger H3012 ST22,oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22. | 1 szt |  |  |  |  |
| 10 | **Stolik kawowy okrągły** o wymiarach W50xŚrednica60cm, postument metalowy lub metalowo-drewniany, malowany proszkowo na kolor NCS 6500-N, blat HPL Egger H3012 ST22 Coco Bolo o gr. 36mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do blatu. | 1 szt |  |  |  |  |
| 11 | **Sofa 2-osobowa tapicerowana o wymiarach S150xG68xW71cm**Klasyczny fotel wypoczynkowy o kubistycznej formie, w całości tapicerowany tkaniną obiciową, wsparty na czterech nogach. Nogi wykonane z kształtownika 40x40mm, malowane proszkowo na kolor czarny, wysokość nogi 130 mm. Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU. Stelaż fotela stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU o gęstościach 40 i 25 kg/m3. Fotel tapicerowany tkaniną STEP ST-19. | 1 szt |  |  |  |  |
| 12 | **Fotel tapicerowany o wymiarach S70xG68xW71cm**Klasyczny fotel wypoczynkowy o kubistycznej formie, w całości tapicerowany tkaniną obiciową, wsparty na czterech nogach. Nogi wykonane z kształtownika 40x40mm, malowane proszkowo na kolor czarny, wysokość nogi 130 mm. Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU. Stelaż fotela stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU o gęstościach 40 i 25 kg/m3. Fotel tapicerowany tkaniną STEP ST-19. | 1 szt |  |  |  |  |
| 13 | **Szafa archiwizacyjna wysoka pojedyncza na segregatory** o wymiarach W225xS50xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru - Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki (5 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Uwaga, szafa mieści 6 rzędów segregatorów. Drzwi pojedyncze gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 14 | **Nadstawka archiwizacyjna pojedyncza na segregatory** o wymiarach W48xS50xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi pojedyncze lewe gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 1 szt |  |  |  |  |
| 15 | **Szafa archiwizacyjna wysoka podwójna na segregatory** o wymiarach W225xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki ( 5 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Uwaga, szafa mieści 6 rzędów segregatorów. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22, z listwą przymykową. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 2 szt |  |  |  |  |
| 16 | **Nadstawka archiwizacyjna podwójna na segregatory** o wymiarach W48xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 2 szt |  |  |  |  |
| 17 | **Szafa wisząca archiwizacyjna podwójna na segregatory** o wymiarach W48xS92xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany pod sufitem, który umożliwi ich bezpieczne użytkowanie. | 1 szt |  |  |  |  |
| 18 | **Miejsce pracy - blat i szafki podblatowe**, składające się z pozycji: 18.1 do 18.3 |  |  |  |  |  |
| 18.1 | **Biurko** – blat w kształcie litery L niesymetryczne o wymiarach W74xD290xS196cm, grubości 38mm. Biurko w układzie dwustronnym: pracownik – petent. Powierzchnia blatu wykonana z 2 dekorów HPL - Coco Bolo Egger H3012 ST22 oraz Szary Taupe Egger U750 ST9. Narożniki blatu zaokrąglone. Maskownica oraz boki wykonana w dekorze Coco Bolo Egger H3012 ST22.Na blacie osadzone przeszklenie stałe oddzielające pracownika od petenta z otworem podawczym w dolnej części, wykonane ze szkła bezpiecznego zamocowane w słupkach drewnianych. Do słupka zewnętrznego zamocowane osobne przeszklenie ruchome zasłaniające przejście wykonane ze szkła bezpiecznego. Pod blatem zamocowana półka wysuwana na klawiaturę. W blacie przepusty kablowe. Pod blatem miejsca przeznaczone na gniazdka prądowe oraz komputerowe. | 1 szt |  |  |  |  |
| 18.2 | **Szafka szufladowa podblatowa** o wym. W70xS43xG53cm, korpus i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Trzy szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 45cm. Prowadnice o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Zamek centralny - systemowy z kombinacją klucza B w obu szafkach szufladowych. Wspólny cokół dla obu szafek. | 2 szt |  |  |  |  |
| 18.3 | **Szafka szufladowa podblatowa pod drukarkę** o wym. W70xS50xG53cm, korpus i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Trzy szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 45cm. Prowadnice o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. | 1 szt |  |  |  |  |
| 19 | **Przestrzeń robocza – nablatowa – dwa panele naścienne** wykonane z płyty wiórowej melaminowanej Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, o wym. W44xD240cm oraz W69xD50cm. | 1 kpl |  |  |  |  |
| 20 | **Segregator dokumentów** o wym. W34xS70xG24cm, korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm, półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9 z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Korpusy segregatora w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Segregatory mocowane do panela nablatowego. Przestrzeń półek segregatora mieści kartki formatu A4. | 3 szt |  |  |  |  |
| 21 | **Półka/postument na tower/komputer** o wymiarach W10xD50xS30cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty. | 4 szt |  |  |  |  |
| 22 | **Szafka wisząca otwarta** o wymiarach W107xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany, który umożliwi jej bezpieczne użytkowanie. | 1 szt |  |  |  |  |
| 23 | **Szafa wisząca archiwizacyjna podwójna na segregatory** o wymiarach W107xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm z listwą przymykową, wykonane z płyty wiórowej, kolor dekoru – drzwi prawe - Szary Taupe Egger U750 ST9, drzwi lewe - Szary Biały Egger U775 ST9. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany, który umożliwi jej bezpieczne użytkowanie. | 6 szt |  |  |  |  |
| 24 | **Szafa wisząca archiwizacyjna pojedyncza na segregatory** o wymiarach W82xS50xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi prawe pojedyncze gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Szary Biały Egger U775 ST9. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany, który umożliwi jej bezpieczne użytkowanie. | 1 szt |  |  |  |  |
| 25 | **Nadstawka archiwizacyjna wisząca na segregatory** o wymiarach W48xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej, kolor dekoru – drzwi lewe - Szary Taupe Egger U750 ST9, drzwi prawe - Szary Biały Egger U775 ST9.Drzwi otwierane bezuchwytowo z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany, który umożliwi jej bezpieczne użytkowanie. | 7 szt |  |  |  |  |
| 26 | **Nadstawka archiwizacyjna wisząca pojedyncza na segregatory** o wymiarach W48xS50xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi pojedyncze prawe gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany, który umożliwi jej bezpieczne użytkowanie. | 1 szt |  |  |  |  |
| 27 | **Szafa archiwizacyjna wysoka na segregatory** o wymiarach W225xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki ( 5 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Uwaga, szafa mieści 6 rzędów segregatorów. Drzwi podwójne gr. 18mm, z listwą przymykową, wykonane z płyty wiórowej Egger U750 ST9. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 2 szt |  |  |  |  |
| 28 | **Nadstawka archiwizacyjna na segregatory** o wymiarach W48xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 2 szt |  |  |  |  |
| 29 | **Szafa wisząca archiwizacyjna podwójna na segregatory** o wymiarach W48xS100xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Szary Taupe Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany pod sufitem, który umożliwi ich bezpieczne użytkowanie. | 1 szt |  |  |  |  |
| 30 | **Szafa odzieżowa wysoka pojedyncza z lustrem** o wymiarach W225xS60xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru - Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki ( 2 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji. Wewnątrz drążek odzieżowy wysuwany dł. 30cm. Drzwi pojedyncze, lewe z przyklejonym lustrem na froncie, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 1 szt |  |  |  |  |
| 31 | **Nadstawka archiwizacyjna pojedyncza na segregatory** o wymiarach W48xS60xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi pojedyncze lewe gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 1 szt |  |  |  |  |
| 32 | **Szafa wisząca archiwizacyjna podwójna na segregatory** o wymiarach W48xS120xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany pod sufitem, który umożliwi ich bezpieczne użytkowanie. | 1 szt |  |  |  |  |
| 33 | **Zabudowa podokienna archiwizacyjna na segregatory** o wymiarze całkowitym zabudowy W82xD120xG36cm, składający się z pozycji 33.1 do 33.3 |  |  |  |  |  |
| 33.1 | **Szafka niska z blatem z podwójnymi drzwiami na segregatory** o wymiarach W82xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm z listwą przymykową, wykonane z płyty wiórowej Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 1 szt |  |  |  |  |
| 33.2 | **Szafka niska z blatem z pojedynczymi drzwiami na segregatory** o wymiarach W82xS40xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi pojedyncze prawe, gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 1 szt |  |  |  |  |
| 33.3 | **Blat wspólny** o wymiarach D120xS36cm, grubości 18mm, kolor dekoru – Szary Taupe - Egger U750 ST9, oklejony z czterech stron obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9. | 1 szt |  |  |  |  |
| 34 | **Asystor mobilny z szufladami** o wym. W74xS50xG60cm, korpus i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Trzy szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 50cm. Prowadnice o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Kółka ukryte na podniesionej przegrodzie dolnej, jedna para kół stałych oraz jedna para kół skrętnych. | 1 szt |  |  |  |  |
| 35 | **Fotel biurowy** - podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna. Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni, średnica 65mm. Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 60mm. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach,gęstość pianki siedziska 70 kg/m3 . Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3 . Oparcie wyposażone w zagłówek regulowany na wysokość oraz kąt odchylenia. Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo na kolor czarny. W oparciu zamontowany mechanizm Schukra regulujący głębokość podparcia lędźwiowego. Podłokietniki krzesła czarne z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu) z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska. Krzesło w całości tapicerowane tkaniną Sprint SN-14. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic oparcia krzesła oraz tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia w innym kolorze. | 5 szt |  |  |  |  |
| 36 | **Lada do obsługi studentów oraz stanowisko pracy biurowej – układ biurka prawy** w kształcie litery L niesymetryczne o wymiarach W120/W74xD186xS133cm. Stanowisko obsługi w układzie dwustronnym: pracownik – student. Część frontowa lady o wysokości 120cm, blat pogrubiony. Powierzchnia blatu wykonana z dekoru HPL - Coco Bolo Egger H3012 ST22. Maskownica oraz boki wykonana w dekorze Coco Bolo Egger H3012 ST22. Blat wysunięty przed front maskownicy o 8cm. Pod blatem źródło światła liniowe led, oświetlające front maskownicy. Wymiar frontu lady W120xD133S40cm. Na blacie osadzone przeszklenie stałe oddzielające pracownika od studenta z otworem podawczym w dolnej części, wykonane ze szkła bezpiecznego zamocowane w słupkach drewnianych. Po stronie pracownika pod blatem górnym umieszczona półka szerokości 19cm, wykonana płyty Coco Bolo Egger H3012 ST22 oraz w panelu miejsca przeznaczone na gniazdka prądowe wg projektu. Stanowisko pracy biurowej tworzy blat w układzie litery L, niesymetryczne o wymiarach W74xD165xS133cm, grubości 38mm. Powierzchnia blatu wykonana z dekoru HPL - Szary Taupe Egger U750 ST9. Boki grubości 36mm wykonane w dekorze Szary Taupe Egger U750 ST9. Pod blatem zamocowana półka wysuwana na klawiaturę. W blacie przepusty kablowe. Pod blatem miejsca przeznaczone na gniazdka prądowe oraz komputerowe. | 1 szt |  |  |  |  |
| 37 | **Lada do obsługi studentów oraz stanowisko pracy biurowej – układ biurka lewy** w kształcie litery L niesymetryczne o wymiarach W120/W74xD186xS133cm. Stanowisko obsługi w układzie dwustronnym: pracownik – student. Część frontowa lady o wysokości 120cm, blat pogrubiony. Powierzchnia blatu wykonana z dekoru HPL - Coco Bolo Egger H3012 ST22. Maskownica oraz boki wykonana w dekorze Coco Bolo Egger H3012 ST22. Blat wysunięty przed front maskownicy o 8cm. Pod blatem źródło światła liniowe led, oświetlające front maskownicy. Wymiar frontu lady W120xD133S40cm. Na blacie osadzone przeszklenie stałe oddzielające pracownika od studenta z otworem podawczym w dolnej części, wykonane ze szkła bezpiecznego zamocowane w słupkach drewnianych. Do słupka zewnętrznego zamocowane osobne przeszklenie ruchome zasłaniające przejście między ladami, wykonane ze szkła bezpiecznego. Po stronie pracownika pod blatem górnym umieszczona półka szerokości 19cm, wykonana płyty Coco Bolo Egger H3012 ST22 oraz w panelu miejsca przeznaczone na gniazdka prądowe wg projektu. Stanowisko pracy biurowej tworzy blat w układzie litery L, niesymetryczne o wymiarach W74xD165xS133cm, grubości 38mm. Powierzchnia blatu wykonana z dekoru HPL - Szary Taupe Egger U750 ST9. Boki grubości 36mm wykonane w dekorze Szary Taupe Egger U750 ST9. Pod blatem zamocowana półka wysuwana na klawiaturę. W blacie przepusty kablowe. Pod blatem miejsca przeznaczone na gniazdka prądowe oraz komputerowe. | 2 szt |  |  |  |  |
| 38 | **Szafka szufladowa podblatowa** o wym. W70xS43xG53cm, korpus i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Trzy szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 45cm. Prowadnice o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Zamek centralny - systemowy z kombinacją klucza C. Własny cokół wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 39 | **Szafka szufladowa podblatowa** o wym. W70xS43xG53cm, korpus i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Trzy szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 45cm. Prowadnice o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Zamek centralny - systemowy z kombinacją klucza D. Własny cokół wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 40 | **Szafka szufladowa podblatowa** o wym. W70xS43xG53cm, korpus i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Trzy szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 45cm. Prowadnice o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Zamek centralny - systemowy z kombinacją klucza E. Własny cokół wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 41 | **Przestrzeń robocza – nablatowa – panel naścienny** wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, o wym. W44xD165cm. | 3 szt |  |  |  |  |
| 42 | **Segregator dokumentów** o wym. W34xS70xG24cm, korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm, półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Coco Bolo Egger H3012 ST22 z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Korpusy segregatora w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Segregatory mocowane do panela nablatowego. Przestrzeń półek segregatora mieści kartki formatu A4. | 6 szt |  |  |  |  |
| 43 | **Szafa wisząca archiwizacyjna podwójna na segregatory** o wymiarach W107xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Uwaga, szafa mieści 3 rzędy segregatorów. Drzwi podwójne gr. 18mm z listwą przymykową, wykonane z płyty wiórowej, kolor dekoru – drzwi lewe - Szary Taupe Egger U750 ST9, drzwi prawe - Szary Biały Egger U775 ST9. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany, który umożliwi jej bezpieczne użytkowanie. | 2 szt |  |  |  |  |
| 44 | **Nadstawka archiwizacyjna wisząca na segregatory** o wymiarach W48xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej, kolor dekoru – drzwi prawe - Szary Taupe Egger U750 ST9, drzwi lewe - Szary Biały Egger U775 ST9. Drzwi otwierane bezuchwytowo z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Uwaga, przewidzieć sposób mocowania szaf do mebli wokół i za plecami tych szaf, który umożliwi jej bezpieczne użytkowanie. | 2 szt |  |  |  |  |
| 45 | **Szafa archiwizacyjna wysoka na segregatory** o wymiarach W225xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki ( 5 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Uwaga, szafa mieści 6 rzędów segregatorów. Drzwi podwójne gr. 18mm, z listwą przymykową. Każde drzwi składają się z 2 kolorów (łączone w poziomie, w połowie wysokości drzwi). Drzwi prawe: od dołu dekor Szary Taupe Egger U750 ST9 od góry dekor Szary Biały Egger U775 ST9; drzwi lewe: od dołu dekor Szary Biały Egger U775 ST9 od góry dekor Szary Taupe Egger U750 ST9 w tak zwaną szachownicę. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 2 szt |  |  |  |  |
| 46 | **Nadstawka archiwizacyjna na segregatory** o wymiarach W48xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej, kolor dekoru – drzwi prawe - Szary Taupe Egger U750 ST9, drzwi lewe - Szary Biały Egger U775 ST9. Drzwi otwierane bezuchwytowo z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 2 szt |  |  |  |  |
| 47 | **Szafa wisząca archiwizacyjna podwójna na segregatory** o wymiarach W48xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Szary Taupe Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany pod sufitem, który umożliwi ich bezpieczne użytkowanie. | 1 szt |  |  |  |  |
| 48 | **Szafa wisząca archiwizacyjna pojedyncza na segregatory** o wymiarach W48xS34xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi pojedyncze gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Szary Taupe Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany pod sufitem, który umożliwi ich bezpieczne użytkowanie. | 1 szt |  |  |  |  |
| 49 | **Szafa wisząca archiwizacyjna podwójna na segregatory** o wymiarach W48xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Szary Taupe Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany pod sufitem, który umożliwi ich bezpieczne użytkowanie. | 4 szt |  |  |  |  |
| 50 | **Szafa archiwizacyjna wysoka pojedyncza na segregatory** o wymiarach W225xS50xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki ( 5 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Uwaga, szafa mieści 6 rzędów segregatorów. Drzwi pojedyncze gr. 18mm. Front drzwi składają się z 2 kolorów (łączone w poziomie, w połowie wysokości drzwi) - płyty dekoru Szary Taupe Egger U750 ST9 w części górnej oraz płyty dekoru Szary Biały Egger U775 ST9 w części dolnej. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 51 | **Nadstawka archiwizacyjna na segregatory** o wymiarach W48xS50xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi pojedyncze prawe gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej, kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9. Drzwi otwierane bezuchwytowo z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A (wspólna) w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 1 szt |  |  |  |  |
| 52 | **Szafa odzieżowa wysoka pojedyncza z lustrem** o wymiarach W225xS60xG48cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru - Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki ( 2 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji. Wewnątrz drążek odzieżowy wysuwany dł. 40cm. Drzwi pojedyncze, prawe z przyklejonym lustrem na froncie, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 53 | **Nadstawka archiwizacyjna pojedyncza na segregatory** o wymiarach W48xS60xG48cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi pojedyncze prawe gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 1 szt |  |  |  |  |
| 54 | **Zabudowa podokienna archiwizacyjna na segregatory w układzie litery L** o wymiarze całkowitym zabudowy W82xD150xS86cm, składający się z pozycji: 54.1 do 54.3 | 1 kpl |  |  |  |  |
| 54.1 | **Szafka niska z blatem z podwójnymi drzwiami na segregatory** o wymiarach W82xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm z listwą przymykową, wykonane z płyty wiórowej Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 1 szt |  |  |  |  |
| 54.2 | **Szafka niska z blatem z pojedynczymi drzwiami na segregatory** o wymiarach W82xS40xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi pojedyncze prawe, gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 1 szt |  |  |  |  |
| 54.3 | **Szafka niska z blatem z dwoma szufladami – jako magazyn papieru ksero** o wymiarach W82xS300xG86cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Dwie szuflady z zastosowaniem prowadnic ze stratą wysuwu długości ok 70cm. Prowadnice o podwyższonych parametrach obciążenia - 60kg, system cichego domyku, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. | 1 szt |  |  |  |  |
| 55 | **Pomocnik otwarty z półkami na druki – wolnostojący** o wymiarach W90xD120xS63cm, wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Blat o grubości 38mm, powierzchnia blatu wykonana z dekoru HPL - Szary Taupe Egger U750 ST9, wszystkie cztery narożniki blatu zaokrąglone (R=10cm). Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 56 | **Szafa archiwizacyjna wysoka na segregatory** o wymiarach W225xS80xG48cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki ( 5 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Uwaga, szafa mieści 6 rzędów segregatorów. Drzwi podwójne gr. 18mm, z listwą przymykową. Każde drzwi składają się z 2 kolorów (łączone w poziomie, w połowie wysokości drzwi). Drzwi prawe: od dołu dekor Szary Taupe Egger U750 ST9 od góry dekor Szary Biały Egger U775 ST9; drzwi lewe: od dołu dekor Szary Biały Egger U775 ST9 od góry dekor Szary Taupe Egger U750 ST9 w tak zwaną szachownicę. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 2 szt |  |  |  |  |
| 57 | **Nadstawka archiwizacyjna na segregatory** o wymiarach W48xS80xG48cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej, kolor dekoru – drzwi prawe - Szary Taupe Egger U750 ST9, drzwi lewe - Szary Biały Egger U775 ST9. Drzwi otwierane bezuchwytowo z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 2 szt |  |  |  |  |
| 58 | **Szafa archiwizacyjna wysoka pojedyncza na segregatory** o wymiarach W225xS33xG48cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki ( 5 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Uwaga, szafa mieści 6 rzędów segregatorów. Drzwi pojedyncze gr. 18mm. Front drzwi składają się z 2 kolorów (łączone w poziomie, w połowie wysokości drzwi) - płyty dekoru Szary Taupe Egger U750 ST9 w części górnej oraz płyty dekoru Szary Biały Egger U775 ST9 w części dolnej. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 59 | **Nadstawka archiwizacyjna na segregatory** o wymiarach W48xS33xG48cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi pojedyncze prawe gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej, kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9. Drzwi otwierane bezuchwytowo z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 1 szt |  |  |  |  |
| 60 | **Szafa odzieżowa wysoka pojedyncza z lustrem** o wymiarach W225xS60xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru - Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki ( 2 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji. Wewnątrz drążek odzieżowy wysuwany dł. 40cm. Drzwi pojedyncze, lewe z przyklejonym lustrem na froncie, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 61 | **Nadstawka archiwizacyjna pojedyncza na segregatory** o wymiarach W48xS60xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi pojedyncze prawe gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Egger H3012 ST22 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 62 | **Szafa wisząca archiwizacyjna podwójna na segregatory** o wymiarach W48xS97xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Szary Taupe Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany pod sufitem, który umożliwi ich bezpieczne użytkowanie. | 1 szt |  |  |  |  |
| 63 | **Szafa wisząca archiwizacyjna podwójna na segregatory** o wymiarach W48xS75xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Szary Taupe Egger U750 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany pod sufitem, który umożliwi ich bezpieczne użytkowanie. | 2 szt |  |  |  |  |
| 64 | **Szafa otwarta z półkami** o wymiarach W225xS60xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Taupe Egger U750 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 65 | **Aneks kuchenny** o wymiarze całkowitym zabudowy W225xD196xG126cm, składający się z pozycji: 65.1 do 65.7 |  |  |  |  |  |
| 65.1 | **Szafka podblatowa z szufladami** o wym. W86xS50xG50cm, korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Egger U750 ST9 Szary Taupe, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Trzy szuflady z zastosowaniem systemu szuflad na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 40cm. Górna szuflada wysokości 16cm, pozostałe 30cm. W szufladzie niskiej wkład na sztućce. System szufladowy o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Wspólny cokół dla obu szafek wysokości 10cm. | 2 szt |  |  |  |  |
| 65.2 | **Blat roboczy** o wymiarach D100xS50cm, dekor Chromix Biały Egger F637, gr. 38mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do blatu. | 1 szt |  |  |  |  |
| 65.3 | **Szafki wiszące** o wym. W70xS80xG35cm, korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Egger U750 ST9 Szary Taupe, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Oświetlenie podszafkowe LED. | 2 szt |  |  |  |  |
| 65.4 | **Panel naścienny** o wym. W143xD143cm, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej Egger H3012 ST22 Coco Bolo, gr. 18mm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 65.5 | **Stół podokienny** o wym. W82xD264xS43cm, wykonany w dekorze HPL Egger H3012 ST22 Coco Bolo, gr. 38mm. Boki, noga środkowa oraz panel naścienny pod blatem wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w dekorze Egger H3012 ST22 Coco Bolo. | 1 szt |  |  |  |  |
| 65.6 | **Szafa wysoka z półką na mikrofalówkę i drzwiami** o wymiarach W225xS50xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Egger H3012 ST22 Coco Bolo, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm. | 1 szt |  |  |  |  |
| 65.7 | **Ścianka meblarska z drzwiami do aneksu –** Ścianka o wymiarach W225xS120xG4cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, kolor dekoru – Egger H3012 ST22 Coco Bolo, drzwi o wymiarach W215xS70xG4cm, wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, kolor dekoru – Egger H3012 ST22 Coco Bolo z wykorzystaniem zawiasów o szerokim kącie otwarcia. | 1 kpl |  |  |  |  |
| 66 | **Asystor mobilny z szufladami** o wym. W74xS50xG80cm, korpus i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej Coco Bolo Egger H3012 ST22, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Trzy szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 50cm. Prowadnice o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Kółka ukryte na podniesionej przegrodzie dolnej, jedna para kół stałych oraz jedna para kół skrętnych. | 2 szt |  |  |  |  |
| 67 | **Hoker niski** o wysokości 65cm, stelaż wykonany z metalu, całość malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z drewna dębowego w kolorze naturalnym. Kolor stelaża czarny mat RAL 9005. | 2 szt |  |  |  |  |
| 68 | **Szafy archiwizacyjne wysokie na segregatory** o wymiarach W225xS96xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U775 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki ( 5 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Uwaga, szafa mieści 6 rzędów segregatorów. Drzwi podwójne gr. 18mm, z listwą przymykową. Fronty wykonane z płyty dekoru Szary Biały Egger U775 ST9. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy – systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm | 2 szt |  |  |  |  |
| 69 | **Nadstawka archiwizacyjna na segregatory** o wymiarach W48xS96xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U775 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej, kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9. Drzwi otwierane bezuchwytowo z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy – systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 2 szt |  |  |  |  |
| 70 | **Szafa archiwizacyjna niska na segregatory** o wymiarach W108xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U775 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm z listwą przymykową, Front drzwi wykonane w układzie graficznym, naprzemiennie i w różnym usłojeniu jak w projekcie z zastosowaniem płyty obustronnie melaminowanej Egger H3012 ST22 Coco Bolo oraz H3090 ST22 Shorewood. W drzwiach zastosować zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm | 4 szt |  |  |  |  |
| 71 | **Blat wspólny** o wymiarach D320xS36cm, gr. 18mm, kolor dekoru – Coco Bolo - Egger H3012 ST22, oklejony z czterech stron obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger H3012 ST22. | 1 szt |  |  |  |  |
| 72 | **Szafa wisząca archiwizacyjna podwójna na segregatory** o wymiarach W48xS80xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U775 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej Szary Biały Egger U775 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni. Drzwi otwierane bezuchwytowo (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy – systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka.Uwaga, przewidzieć system mocowania szafki do ściany pod sufitem, który umożliwi ich bezpieczne użytkowanie. | 4 szt |  |  |  |  |
| 73 | **Szafa wysoka z miejscem na sejf, przestrzeń otwarta z półkami oraz nadstawka** o wymiarze W273xS70xG36/G62cm, składająca się z pozycji: 73.1 do 73.3 | 1 kpl |  |  |  |  |
| 73.1 | **Szafka niska z blatem z podwójnymi drzwiami na sejf** o wymiarach W85xS70xG56cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Drzwi podwójne gr. 18mm z listwą przymykową, wykonane z płyty wiórowej Egger U775 ST9 z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Szafa z cokołem własnym wysokości 10cm | 1 szt |  |  |  |  |
| 73.2 | **Regał otwarty z półkami na segregatory** o wymiarach W140xS70xG36cm, wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej , kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U750 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półki ( 3 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Uwaga, szafa mieści 4 rzędy segregatorów. | 1 szt |  |  |  |  |
| 73.3 | **Nadstawka archiwizacyjna na segregatory** o wymiarach W48xS70xG36cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty Egger U775 ST9, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Półka wykonana z płyty gr. 18mm, oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanego do płyty, półka z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty wiórowej, kolor dekoru – Szary Biały Egger U775 ST9. Drzwi otwierane bezuchwytowo z zastosowaniem zawiasów o kącie otwarcia 110 stopni (niezawodność działania zawiasów na minimum 80 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Zamek meblowy – systemowy z kombinacją klucza A w szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | 1 szt |  |  |  |  |
| 74 | **Blat/parapet** o wymiarachD204xS36cm, dekor Szary Biały Egger U775 ST9, gr. 38mm oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do blatu, zamocowany w przestrzeni podokiennej. | 1 szt |  |  |  |  |
| 75 | **Garderoba** otwarta z wieszakami drewnianymi o wymiarze całkowitym zabudowy W273xS100xG8cm, jako mozaika deszczułek drewnianych z wychylanymi wieszakami, wykonany z drewna barwiony pod kolor płyty Egger H3012 Coco Bolo i lakierowany oraz uzupełniony od góry i od dołu panelem wykonanym z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru – Coco Bolo - Egger H3012 ST22. Panel mocowany do ściany. | 1 szt |  |  |  |  |
| 76 | **Panel naścienny dekoracyjny** o wymiarachW80xS366cm, wykonany jako mozaika dekorów Coco Bolo Egger H3012 oraz Szary Biały Egger U775 ST9, grubość panela 36mm oklejony obrzeżem PCV, zamocowany w sposób niewidoczny do ściany. | 1 szt |  |  |  |  |
| 77 | **Stół konferencyjny** o wymiarach W76xD315xS75cm na trzech stopach metalowych ze stabilną metalową podstawą podłogową malowany proszkowo na kolor NCS 6500-N, blat wykonany w układzie graficznym, naprzemiennie i w różnym usłojeniu jak w projekcie z zastosowaniem HPL Egger H3012 ST22 Coco Bolo oraz H3090 ST22 Shorewood. Grubość blatu 38mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do blatu. W centralnej części stołu znajdują się panele wysuwane z płaszczyzny blatu z gniazdkami prądowymi, audio, komputerowymi | 1 szt |  |  |  |  |
| 78 | **Osłona szklana mocowana do stołu oddzielająca komisję od studenta** o wymiarach: część stała W95xS75cm, skrzydła ruchome o wymiarach W95xS40cm, wykonane ze szkła bezpiecznego, bezbarwnego. Przeszklenie środkowe osadzone w ramie drewnianej, zamocowane w blacie we wskazanym miejscu. Skrzydła szklane boczne osadzone w słupkach. Skrzydła boczne połączone ze środkową ramą za pomocą zawiasów . | 1 szt |  |  |  |  |
| 79 | **Klasyczne krzesło konferencyjne o wymiarach W91S58xG54cm**. Krzesło na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem. Stelaż wykonany z rury fi14x2mm, malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska 60 kg/m3 . Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, gęstość pianki oparcia 55 kg/m3 . Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi, chromowanymi. Krzesło tapicerowane tkaniną Sprint SN-14. | 24 szt |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |