**I N S T R U K C J A**

**BEZPIECZNEJ PRACY**

**Z CIEKŁYM AZOTEM**

1. **Zapoznaj się z kartą charakterystyk substancji niebezpiecznych.**
2. **Sprawdź, czy wszystkie połączenia są szczelne i dokręcone.**
3. **Używaj okularów ochronnych i nienasiąkliwych rękawic.**
4. **Upewnij się czy pomieszczenie, w którym pracujesz jest właściwie wentylowane.**
5. **Zawory przy butli otwieraj powoli.**
6. **Nie zakładaj metalowych ozdób.**