****

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 5** |

pieczęć Wykonawcy

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

 **PODLEGAJĄCYCH PUNKTACJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr oceniany** | **„TAK”\*** | **„NIE”\*** |
| 1. | Zmienna pozycja pomiarowa w celi regulowana automatycznie przez urządzenie w zależności od stężenia badanej próbki. Zmiana pozycji pomiarowej realizowana przy zachowaniu jednego kąta rozpraszania dla zachowania spójności danych uzyskanych przy różnych stężeniach. |  |  |
| 2. | Czteropozycyjny optyczny filtr kołowy z wbudowanymi: wąskopasmowym filtrem fluorescencyjnym i dwoma polaryzatorami (pionowym i poziomym) |  |  |

\*odpowiedź należy wpisać w odpowiedniej rubryce

Sposób oceniania:

## 2 x „TAK” – 100 pkt

## 1 x „TAK” – 60 pkt

 dnia

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy